Iepirkums „Abonentu daļas ieejas mezgla

pārbūve Talsu ielā 84, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2020/21

**Pacēlāja GHB20OV tehniskā specifikācija**

Rack and pinion āra lietošanai piemērots pacēlājs Stabilā metāla konstrukcija

Vadulas no nerūsējošā tērauda

Pacelšanas augstums – līdz 1700 mm

Platformas izmērs – 1400 x 1100 mm

Kravas celšanas spēja – 400 kg

Pacelšanas ātrums – 0,15 m/sek.

Sānu malas izpildījums – stikls Manuālie vārtiņi augšējā un apakšējā pieturā 900x1100mm, aizpildījums - stikls

Darba spriegums – 220V

Vadība – no stacionārām pogām, IP65 klase

Lietošanas ierobežojums - atslēga Uzstādīšana bez padziļinājuma

Platforma ar pretslīdes materiāla pārklājumu – apstrādātā alumīnija rievotā RAL9006 loksne, Informācijas uzlīmes un norādes valsts valodā

Krāsa RAL9006, detaļas no nerūsējošā tērauda un kārsti cinkotās netiek krāsotās.



**Sertifikāti:**

- Iekārtai ir ES tipa atbilstības sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību Eiropas Savienības direktīvai 93/42/EEC;

- EN 81-41

**Elektroenerģijas pievadi pacēlājam nodrošina PSIA “Ventspils siltums”.**