Pielikums Nr.1
04.08.2026



Materiālu specifikācija.
“Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un remontmateriālu piegāde siltumtrasei Jāņa iela 11”

	Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Siltumtrases materiāli
	
	

	1.1
	Rūpnieciski izolētas 2.sērijas tērauda caurules Ø42/125 ar signalizāciju, ar PE segumu- 12 m

	gab.
	6

	1.2
	Izolēti, 2.sērijas  90° līkumi ar signalizāciju Ø 42x125, ar PE segumu

	gab
	4

	1.3
	Cauruļu  un izolācijas savienojumu komplekti Ø125, PE apvalkam

	kompl.
	12

	1.4
	Izolēts ievada līkums ar signalizāciju Ø 42x/125

	gab.
	2

	1.5
	Izolēti noslēgventīļi  Ø 42x125, bez atgaisotājiem, ar kātu pagarinājumiem

	gab.
	2

	1.6
	Elastīgi ievadgredzeni iebetonēšanai Ø125
	gab.
	2

	1.7
	Brīdinājuma lente 

	m
	23

	1.8
	Pievienojuma savienojuma mezgls zem 45 * pie maģistrāles48/110 Ø ar bez atslēguma metodi .

	gab.
	1

	1.9
	Gala kārbas ( signalizācijai)

	gab.
	1

	1.10
	Signalizācijas lente 60 m

	gab.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	


Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv   (ieskenēts piedāvājums).
Uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai.
Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
[bookmark: _GoBack]Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.08.2026. plkst.10.00.
Materiālu piegāde, Talsu iela 69, Ventspils līdz 25.08.2026.
Materiālu garantija 24 mēneši.



                     Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs					G.Briedis









Pielikums Nr.2


Tehniskā specifikācija


	Nr.p.k.
	Prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	1
	2
	3

	1.
	Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka λ
	1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ, ne lielāku kā noteikts Tehniskajos projektos un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs – apakštāmēs.




	2.
	Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju
	2.1 Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā.

	3.
	Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem
	3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām.
3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām.
3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām.
3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām.

	4.
	Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem
	1. 4.1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti.
2. 4.2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu.
3. 

	5.
	Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs.
	4. 5.1. Ražotāja izziņa par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem.





Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs					G.Briedis

