Pielikums Nr.1
07.09.2026



Materiālu specifikācija.

 “Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un remontmateriālu piegāde siltumtrasei Andreja iela 4a ”

	Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Siltumtrases materiāli
	
	

	1.1
	Rūpnieciski izolētas (2.sērijas) tērauda caurules Ø48.3/125, ar signalizāciju 12- m
	gab.
	4

	1.2
	Īscaurule ar noslēgventīļiem, Ø48.3 mm
	gab.
	2

	1.3
	Pievienojuma vietas izolācijas komplekts  Ø48.3/125 - Ø88.9/160*90*
	kompl.
	2

	1.4
	90° līkums, izolēts, Ø48.3/110, L=1.0x1.0, ar signalizāciju
	gab.
	6

	1.5
	Izolēti ievadlīkumi Ø48.3/125; L=1.5x1.5 m, ar signalizāciju
	gab.
	2

	1.6
	Izolēti noslēgventīļi Ø48.3/125 mm, ar kāta pagarinājumu
	gab.
	2

	1.7
	Savienojuma izolācijas materiāli Ø125
	gab.
	16

	1.8
	Elastīgais ievadgredzens Ø125  (iebetonēšanai, hermetizācija)
	gab.
	2

	1.9
	Gala kārbas ( signalizācijai)
	gab.
	1

	1.10
	Signalizācijas lente 60 m
	gab.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	


Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv   (ieskenēts piedāvājums).
Uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai.
Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
[bookmark: _GoBack]Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.09.2026. plkst.11.00.
Materiālu piegāde, Talsu iela 69, Ventspils līdz 12.10.2026.
Materiālu garantija 24 mēneši.



Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs							G.Briedis













Pielikums Nr.2.
07.09.2026.


Tehniskā specifikācija


	Nr.p.k.
	Prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	1
	2
	3

	1.
	Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka λ
	1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ, ne lielāku kā noteikts Tehniskajos projektos un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs – apakštāmēs.




	2.
	Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju
	2.1 Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā.

	3.
	Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem
	3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām.
3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām.
3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām.
3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām.

	4.
	Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem
	1. 4.1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti.
2. 4.2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu.
3. 

	5.
	Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs.
	4. 5.1. Ražotāja izziņa par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem.





Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs					G.Briedis

