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Materiālu specifikācija.

“Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un remontmateriālu piegāde siltumtrasei Audēju ielā 9, Ventspilī”

	Caurule  48 / 125 mm 12 M Nordic
	8

	Caurule  42 / 125 mm 12 M Nordic
	3

	SX-WP savienojums D125 L=650
	40

	Putu paka no.  4
	40

	SXB-WP savienojums D125/110 līkuma
	8

	Met. līkums priekš SXB-WP savienojuma 048 S1-2-3
	8

	Putu paka no.  6
	8

	SXT-WP atzara savienojums 250/090-140
	2

	SXT-WP atzara līkums 110-125/140-160,200-315
	2

	Pievienojuma caurule priekš/SXT-WP savienojuma 048 90° s2+3 
	2

	168/048 pastiprinošā plāksne
	2

	1 1/2" Karstā pievienojuma ventīlis JIP type1
	2

	Putu paka no.  10
	2

	SXT-WP atzara savienojumse 125/090-125
	2

	SXT-WP atzara līkums 110-125/125
	2

	Pievienojuma caurule priekš/SXT-WP savienojuma 042 45° s2+3 
	2

	048/042 pastiprinošā plāksne
	2

	Putu paka no.  8
	2

	Līkums  48 / 125 mm 90 deg 1.000 x 1.000 mm Horizontal Nordic
	4

	Līkums  42 / 125 mm 90 deg 1.000 x 1.000 mm Horizontal Nordic
	2

	Līkums  48 / 125 mm 90 deg 1.500 x 1.500 mm Vertikal Nordic
	10

	Līkums  42 / 125 mm 90 deg 1.500 x 1.500 mm Vertikal Nordic
	2

	Izolēts ventīlis 48 / 125 mm 25 Bar 495 mm 1.500 mm Outlet
	2

	Gala kape  DHEC 2200 25-42 / 110-128 mm
	2

	Gala kape  DHEC 2300 26-54 / 110-140 mm
	2

	Gumijas riņķis  125 mm
	4

	Vadu skavas NORDIC (100 pcs)
	2

	Lodalva 2 mm with flux 500gr
	1

	Līplenta, roll 50 m
	2

	Papildvads (25 m)
	1

	Kabeļa izvads no gala kapes 5x0,75 mm2, 2 m
	4

	Pievienojuma kārba 1517 PG
	2

	Vadu turētāji (50 pcs)
	7




Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv   (ieskenēts piedāvājums).
Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.10.2026.
Materiālu piegāde, Talsu iela 69, Ventspils līdz 30.10.2026.
Materiālu garantija 24 mēneši.

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs							G.Briedis



Pielikums Nr.2


Tehniskā specifikācija


	Nr.p.k.
	Prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	1
	2
	3

	1.
	Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka λ
	1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ, ne lielāku kā noteikts Tehniskajos projektos un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs – apakštāmēs.




	2.
	Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju
	2.1 Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā.

	3.
	Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem
	3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām.
3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām.
3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām.
3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām.

	4.
	Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem
	1. 4.1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti.
2. 4.2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu.
3. 

	5.
	Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs.
	4. 5.1. Ražotāja izziņa par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem.





Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs							G.Briedis

