Pielikums Nr.1

14.02.2023.

**Tehniskā specifikācija**

**“Pārnēsājamu metināšanas iekārtu piegāde”**

1. Veikt (1 gab.) **MIG metināšanas iekārtas DEX DM3000 vai analogu** iegādi un piegādi ar šādiem tehniskajiem parametriem:
   1. Metināšanas stieples diametrs 0,8-1,2mm;
   2. Barošanas strāvas spriegums 380V, 3f, 50Hz;
   3. Pieļaujamās sprieguma svārstības AC 3PH 380V -15% ~ +21% (3PH 323V ~ 3PH 460V);
   4. Patērētā jauda 9,2 KVA/8,7 KA
   5. Metināšanas strāvas diapazons – 30-300A;
   6. Noslodze 280A / 28V 60% @40OC;
   7. Metināšanas drāts padeves ātrums 1,4-28 m/min;
   8. Darba ciklu attiecība 207A – 100%, 250A-60%;
   9. Temperatūras kontrole: 20 °C - 200 °C;
   10. Pieļaujamie darba apstākļi -40OC ~ +70OC; Humidity ≤95%;
   11. Izmēri: platums - 260 mm, augstums - 398 mm, garums – 610 mm;
   12. Svars – ne vairāk kā 25,4 kg;
   13. Aizsardzības klase – IP23S;
   14. Garantija - ne mazāk kā 2 gadi;
   15. **Komersants nodrošina iekārtas un tās komplektācijas piegādi Talsu ielā 69, Ventspilī.**
2. Metināšanas iekārtai DEX DM3000 jābūt aprīkotai ar metināšanas MIG/MAG pistoli, ar šādiem tehniskajiem parametriem:
   1. Metināšanas deglis MIG/MAG LGS2 360G 5M (vai analogs);
   2. Darba cikls 330A – 60% (ar CO2 gāzi);
   3. Stieples diametrs 0,8- 1,6 mm;
   4. Kontaktdīze – M8 x 30 /1,2 mm;
   5. Aprīkota ar EURO savienojumu
3. Veikt (1 gab.) pārnēsājamās **MIG/MAG metināšanas iekārtas Technomig 260 Dual Synergic “Telwin” vai analogu** iegādi un piegādi ar šādiem tehniskajiem parametriem:
   1. Metināšanas procesu veikšanai- MIG un MMA
   2. Barošanas strāvas spriegums 220v, 1f, 50 hz
   3. Metināšanas stieples diametrs 0,8-1,2mm
   4. Metināšanas strāva- 20 – 250A
   5. Garantija - ne mazāk kā 2 gadi;
   6. **Komersants nodrošina iekārtas un tās komplektācijas piegādi Brīvības ielā 38, Ventspilī.**
4. Metināšanas iekārtai “Technomig 260 Dual Synergic Telwin” jābūt aprīkotai ar metināšanas MIG/MAG pistoli, ar šādiem tehniskajiem parametriem:
   1. Metināšanas deglis 3M Darba cikls 330A – 60% (ar CO2 gāzi);
   2. Stieples diametrs 0,8- 1,6 mm;
   3. Kontaktdīze – M8 x 30 /1,2 mm;
   4. Aprīkota ar EURO savienojumu

**Piegādes termiņš – 1 mēnesis**

Avansa maksājums nav paredzēts.

Papildinformācija: ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t.29806020

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602 vai arī pa e-pastu: [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.02.2023. plkst.14.00

Siltumenerģētikas speciālists E.Grinvalds

Pielikums Nr.2

14.02.2023.

***Pretendenta pieteikums***

**2023. gada................**

**Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

..............................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par   
“Pārnēsājamu metināšanas iekārtu piegāde” par līgumcenu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Cena, EUR** | **Summa, EUR (bez PVN)** |
| 1 | Metināšanas iekārtas piegāde | gab. | 1 |  |  |
| 2 | Metināšanas iekārtas piegāde | gab. | 1 |  |  |
| **Līgumcena** | | | | |  |

Iekārtas nosaukums Talsu ielas 69 katlu mājai:

|  |
| --- |
|  |

Iekārtas nosaukums Brīvības ielas 38 katlu mājai:

|  |
| --- |
|  |

Piegādes termiņš: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Garantijas termiņš: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1. Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.
2. Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.
3. Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.
4. Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.
5. Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
6. Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................