Pielikums Nr.1

28.05.2024.

**Tehniskā specifikācija**

**Ieejas mezgla remonts Talsu ielā 84, Ventspils.**

**Apraksts:**

* 1. Grīdas flīžu demontāža pakāpieniem un ieejas mezglam, būvgružu utilizācija;
  2. Ieejas mezgla mazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu;
  3. Virsmas pārslīpēšana, atputekļošana, gruntēšana ar špakteļmasas grunti;
  4. Virsmas izlīdzināšana ar salizturīgu špakteļmasu Schonox PL (vai ekvivalents), starpslīpēšana
  5. Virsmas gruntēšana ar epoksīda grunti, distanceru iestrāde;
  6. Nosegplātņu krāsošana ar tonētu poliuretānu (3 kārtās);
  7. Alumīnija profillīstu piestiprināšana pakāpienu stūros;
  8. Rustik akmentiņu klājuma izveide;
  9. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt Talsu ielā 84, Ventspilī uz vietas pie sagādes un transporta daļas meistara Sandija Dāvida – tālrunis 29155226.
  10. Ieejas mezgla remonta termiņš – 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

1. **Prasības:**
   1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 5 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
2. **Prasības Pretendentiem:**
   1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
   2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).
3. **Iesniedzamie dokumenti:**
   1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr3,
   2. Darba veikšanai izmantoto materiālu saraksts, kur norāda materiāla marku un atbilstības deklarāciju;
   3. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – sagādes un transporta daļas meistars – tālrunis 29155226

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums vai elektroniski parakstīts).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2024.gada 7.jūnijam plkst. 10.00**

Sagādes un transporta daļas vadītājs Māris Reinbergs

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pielikums Nr. 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Objekts: "Ieejas mezgla remonts Talsu ielā 84, Ventspils" | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| N.p.k. | | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Izmaksas | | | | | | Kopējās izmaksas | | | | | | Summa | |
| Laika norma | Darba samaksas likme | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | |  | |
| c/h |  | EUR | | | | (c/h) | EUR | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | |
| 1 | | Grīdas flīžu demontāža pakāpieniem un ieejas mezglam, būvgružu utilizācija | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | | Ieejas mezgla mazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | | Virsmas pārslīpēšana, atputekļošana, gruntēšana ar špakteļmasas grunti | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4 | | Virsmas izlīdzināšana ar salizturīgu špakteļmasu Schonox PL (vai ekvivalents), starpslīpēšana | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 5 | | Virsmas gruntēšana ar epoksīda grunti, distanceru iestrāde | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 6 | | Nosegplātņu krāsošana ar tonētu poliuretānu (3 kārtās) | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 7 | | Alumīnija profillīstu piestiprināšana pakāpienu stūros | gb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 8 | | Rustik akmentiņu klājuma izveide | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | **Kopā** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | Virsizdevumi (t.sk. transporta izdevumi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | Plānotā peļņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | Soc. nodoklis | 23.59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | **Kopā bez PVN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |