Pielikums Nr.1

16.05.2022.

**Tehniskā specifikācija**

**Garderobes, sanitārā mezgla remonts pagrabstāvā** **Talsu ielā 84, Ventspilī.**

**Apraksts:**

**1.Veicamo darbu apraksts:**

* 1. Garderobes, sanitārā mezgla remonts Talsu ielā 84, Ventspilī:
  2. Veikt garderobes un sanitārā mezgla remontu darbus Talsu ielā 84 atbilstoši tāmei.
  3. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt Talsu ielā 84 uz vietas pie ekspluatācijas iecirkņa vadītāja G.Brieža, m.t. 29474949 un sastādīt apsekošanas aktu, kuru iesniegt kopā ar piedāvājumu.
  4. Darbu izpildes termiņš – 4 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža.

1. **Prasības:**
   1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
2. **Prasības Pretendentiem:**
   1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
   2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).
3. **Iesniedzamie dokumenti:**
   1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2,Nr3,
   2. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marku, izgatavotājvalsti un atbilstības deklarācijas;
   3. Veicamo darbu tāme atbilstoši pielikuma Nr.2.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – ekspluatācijas iecirkņa vadītājas Gundars Briedis, m.t. 29474949

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2022.gada 26.maijs plkst. 14.00**

Ekspluatācijas iecirkņa meistars Gundars Briedis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs**: PSIA Ventspils siltums  Objekts: "Garderobes un sanitārā mezgla pārbūve Talsu ielā 84, Ventspils" | | | | | | | |  |  |  |  |  | Pielikums Nr.2. | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |  | | | | | | **Kopējās izmaksas** | | | | summa (EUR) |  |  | |  | |  | |  | |
| Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme | Darba alga EUR | Materiāli EUR | Mehānismi EUR | Kopā (EUR) | **darbietilpība (c/h)** | darba alga EUR | Materiāli ( EUR) | Mehānismi EUR |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  |  | 10 | **11** | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Grīdas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Estrikt betona grīdu ierīkošana t=70 mm | m2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | PVC plēve | m2 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Malu lenta | m | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Estrikt betons | m2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Hidroizolācijas izbūve grīdām dušas telpā | m2 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Hidroizolācijas grunts grīdām | l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Kaučuka hidroizolācija | kg | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Hidroizolācijas audums | m2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Grīdu flīzēšana dušas telpā un WC | m2 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Keramikas grīdas flīzes | m2 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Flīžu līme | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Šuvju mastika | kg | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Silikons | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Grīdu gruntēšana, špaktelēšana pirms linoleja seguma ieklāšanas | m2 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Grunts grīdai | l | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Grīdu špaktele | kg | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Grīdu gruntēšana pirms linoleja seguma ieklāšanas | m2 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Grunts grīdai | l | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 6 | Grīdu ieklāšana ar linoleju, šuvju lodēšana | m2 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | PVC linolejs 2.0 mm 34/43 klase | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Linoleja līme | kg | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Lodēšanas aukla | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Kājlīstu montāža | m | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Krāsotas koka kājlīstes | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Stiprinājumi | gb | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Sienas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Sienu apšūšana ar mitrumizturīgu reģipsi pa metāla karkasu, izbūvējot vates izolāciju 50 mm | m2 | 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Mitrumizturīgs reģipsis, metāla karkass, stiprinājumi, vate | m2 | 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Šuvju aizdares materiāls | m2 | 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Hidroizolācijas izbūve sienām dušas telpā | m2 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Hidroizolācijas grunts grīdām | l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Kaučuka hidroizolācija | kg | 25,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Hidroizolācijas lenta | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Sienu flīzēšana dušas telpā un WC | m2 | 21,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Keramikas sienas flīzes | m2 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Flīžu līme | kg | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Šuvju mastika | kg | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Silikons | gb | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Sienu špaktelēšana | m2 | 74,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Špaktele | kg | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Sienu krāsošana | m2 | 74,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Emulsija (tonēta) | l | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 6 | PVC durvju iebūve | gb | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | PVC durvis 800x2050 | gb | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Poliuretāna putas | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Enkuri | gb | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Iekšējo un ārējo ailu apdare | m | 19,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Ailu apdares materiāli, durvju līstes | m | 19,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Griesti** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Griestu apšūšana ar mitrumizturīgu reģipsi pa metāla karkasu, izbūvējot vates izolāciju 50 mm | m2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Mitrumizturīgs riģipsis, metāla karkass, stiprinājumi, vate | m2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Šuvju aizdares materiāls | m2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Griestu špaktelēšana | m2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Špaktele | kg | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Griestu krāsošana | m2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Emulsija (balta) | l | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Apgaismojums, EL tīkli** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | EL kabeļu montāža | m | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | EL kabelis 2.5x3 | m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Rozešu montāža | gb | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | EL Rozete 2x220V,kārba | gb | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Slēdžu montāža | gb | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | 1-pol slēdzis | gb | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 4 | LED gaismekļu montāža | gb | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | LED gaismeklis | gb | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | LED gaismeklis (mitrumizturīgs) | gb | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Santehnika** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Dušas paliktņa montāža, t.sk. pieslēgums kanalizācijas tīkliem. | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Dušas paliktnis 800x1200 mm komplektā ar sifonu | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Montāžas materiāli | k-pl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Dušas maisītāja ar klausuli montāža, t.sk. pieslēgums ūdensapgādes tīkliem. | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Dušas maisītājs ar klausuli | k-pl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Montāžas materiāli | k-pl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3 | WC poda montāža, t.sk. pieslēgums kanalizācijas tīkliem. | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | WC pods | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Montāžas materiāli | k-pl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Izlietnes ar maisītāju montāža, t.sk. pieslēgums kanalizācijas un ūdens apgādes tīkliem. | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Keramiska izlietne komplektā ar sifonu | k-pl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Ūdens maisītājs | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Montāžas materiāli | k-pl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Ventilācija** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Ventilācijas sistēmas izbūve (t.sk. Cauruma izbūve nesošajā sienā) | m | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Ventilācijas caurules | m | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Veidgabali | gb | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Difuzori | gb | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Reste | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Palīgmateriāli | k-pl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Kanāla ventilatora ar regulatoru uzstādīšana, elektroapsaiste | k-pl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Kanāla ventilātors | gb | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Elektroapsaiste, regulators | k-pl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Kopā** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Virsizdevumi (t.sk.transporta izdevumi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Plānotā peļņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Soc.nodoklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Kopā bez PVN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |